РЕПУБЛИКА СРБИЈА

УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Бул. др Зорана Ђинђића 81, 18000 Ниш

ПИБ 100664516

МБ 07215282

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ЗА НАБАВКУ УСЛУГА – УСЛУГА ПРОЈЕКТОВАЊА**

Понуда број\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

|  |  |
| --- | --- |
| Пословно име понуђача: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Особа за контакт: |  |
| Е-маил адреса: |  |
| Телефон/Мобилни телефон: |  |
| Факс: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број (ПИБ) |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

**УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

**ИЗНОС ПДВ-а** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

**УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара

**Рок плаћања**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_дана од дана пријема исправног рачуна по извршеној услузи (не може бити краћи од 15 дана нити дужи од 45 дана)

**Рок за израду пројекта**\_\_\_\_\_\_\_\_\_радних дана (не може бити дужи од 15 радних дана од дана закључења Уговора)

Датум Понуђач

М. П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.*

**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА- ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК**

ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊA УЛАЗА И EНТЕРИЈЕРА ХОЛОВА И ХОДНИКА У СТАРОЈ ЗГРАДИ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

За израду пројекта инвестционог одржавања улаза и eнтеријера холова и ходника који се налазе у оквиру старе зграде Медицинског факултета, предвиђају се следећи радови:

ДВА ГЛАВНА УЛАЗИ У СТАРУ ЗГРАДУ замена улазних врата као и облагање степеница и подеста, новим каменим/гранитним плочама, са новом материјализацијом постојећих надстрешница. Радови немају утицаја на конструкцију постојећих надстрешница. P=48m2x2 =96m2

ПОДОВИ постојећи под од гранитних плочица у приземљу и делу подрума прелепити новим гранитним плочицама 60х60cм, геометрија постављања према пројекту, нови подови се постављају подрум/делимично/, приземље, први и други спрат

СТЕПЕНИШТА од подрума до трећег спрата обложити новим каменим/гранитним плочама преко постојеће терацо облоге, постојећу ограду степеништа модификовати са постављањем нове челичне ограде и новим рукохватом.

ЗИДОВИ У централном холу приземља са зидова скинути огласне табле, које по потреби пребацити по спратовима. Постојеће зидове потребно глетовати и кречети дисперзивном бојом, на одређеним деловима у приземљу апликације од фурниране иверице- према пројекту, глетовање и кречење подрум/делимично/, приземље, први, други и трећи

СТУБОВИ демонтажа огласних табли са новом материјализацијом од камена

ПЛАФОН Постојеће спуштене плафоне демонтирати, пројектовати нове са повећаном висином. глетовање и кречење подрум/делимично/, приземље, први, други и трећи спрат

РАСВЕТА комплетна промена расвете на свим спратовима од подрума до трећег спрата. Нова расвета –лед технологије.

МОБИЛИЈАР У оквиру холова заменити постојеће клупе /столице, предвидети пултеве , као постављање маске за радијаторима у приземљу централног хола.

УНУТРАШЊА СТОЛАРИЈА промена ветробранских врата, једнокрилних и двокрилних врата у приземљу, као свих постојећих унутрашњих степенишних светларника по спратовима.

СПОЉАШЊА СТОЛАРИЈА промена постојећих спољашњих степенишних светларника кроз целу висину објекта.

ДИМЕНЗИЈЕ

пpиземље‐ P=378m2;

први спрат‐ P= 320m2;

други и трећи спрат 2х 280m2

**НАЧИН ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:**

-Услуга пројектовања подразумева израду пројектне документације, у свему према важећим прописима, стандардима и правилима струке, са свом неопходном графичком, описном и прорачунском документацијом потребном за извођење радова и расписивање јавне набавке радова за одабир извођача радова и испоручиоца опреме.

- Предмером радова обухватити и све демонтажне и претходне радове, као и пратеће радове у вези са пројектованом инсталацијом;

* Пројектом обухватити све потребне фазе (машинску, грађевинску, електро, пројекат зштите од пожара итд.), као и сву потребну документацију за добијање неопходних одобрења и сагласности према Закону о планирању и изградњи, Закону о заштити животне средине, Закону о БЗНР и Закону о заштити од пожара
* Пројектну документацију израдити у 5 (пет) штампаних укоричених примерка и 1(један) примерак у електронској форми (USB-flаsh). Предаја пројектне документације у електорнској форми подразумева предају графичке документације у dwg формату, текстуалану документацију у doc формату, односно нумеричку (предмер и предрачун радова) у xls и word формату (све наведено и у активној програмској форми) као и 3Д пројекцију;
* Израда пројектне документације ради се према расположивој графичкој докуметацији, односно на основу увида на лицу места предметног простора и инсталација (не поседујемо у електронској форми)

**Потенцијални понуђачи могу извршити увид у просторије обухваћене пројектним задатком сваког радног дана од 7:30-15:30.**

**Услови за понуђаче :**

- да је у последње три године (2014 ,2015, и 2016.г.) понуђач реализовао бар 3 пројеката у области ентеријера.

**-**да има радно ангажованог инжењера архитетктуре са лиценцом одговорног пројектанта архитектуре

**Услови Уговора:**

Предмет уговора је израда пројекта инвестционог одржавања улаза и eнтеријера холова и ходника који се налазе у оквиру старе зграде Медицинског факултета

Уговор се закључује са понуђачем који понуди најнижу цену без ПДВ-а. Цена из понуде биће саставни део Уговора.

Рок извршења услуге( рок за израду пројекта) не може бити дужи од 15 радних дана од дана закључења Уговора.Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана нити дужи од 45 дана од дана пријема исправног рачуна по извршеној услузи.

Начин плаћања: Уплата на текући рачун најповољнијег понуђача.

Уговор са понуђачем ће се закључити након прихватања најповољније понуде.

Наручилац ће извршити прихват понуде понуђача доношењем одлуке о избору најповољнијег понуђача. На овај начин се Уговор сматра закљученим под условима који су наведени у Условима закључења и техничкој спецификацији.

Понуђач својим потписом потврђује да прихвата наведене услове уговора.

**Датум Понуђач**

М. П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Напомена: Техничку спецификацију понуђач мора да овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са условима из техничке спецификације (пројектног задатка) и условима уговора, као и да испуњава услове за понуђаче .*